|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от 05.07.2018 № 1692/7 |

Методика

расчета и оценки показателя состояния обеспечения пожарной безопасности в садоводческих,

дачных некоммерческих товариществах, коттеджных поселках на территории городского округа Красногорск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Максимальное значение оценки (у.е.)** | | | **Основные недостатки**  **снижающие оценку** |
| **Соответствует** | **Ограниченно**  **соответствует** | **Не соответствует** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности. | 1 | 0,5 | 0 | Документ не соответствует форме и содержанию (-1).  Не в полной мере отражены вопросы обеспечивающие выполнения мер пожарной безопасности (-0,5).  Не определены временные показатели, а также отсутствуют силы и средства, обеспечивающие выполнение мер пожарной безопасности (-1). |
| 2. | Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность и содержание противопожарного инвентаря. | 1 | 0,5 | 0 | Отсутствие решения общего собрания членов некоммерческих товариществ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность и содержание противопожарного инвентаря (-1).  Отсутствие свидетельства о прохождении им обучения (-0,5).  Отсутствие функциональных обязанностей (-0,5). |
| 3. | Укомплектованность пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения. | 1 | 0,5 | 0 | Неисправность или отсутствие первичных средств пожаротушения (-1).  Ненадлежащее содержание или нарушение правил эксплуатации (– 0,5). |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4. | Наличие плана основных мероприятий на период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима. | 1 | 0,5 | 0 | Документ не соответствует форме и содержанию (-1).  Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5).  Документ отсутствует (-1).  Документ не согласован и не утвержден установленным порядком (-0,5). |
| 5. | Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и их соответствие требованиям. | 1 | 0,5 | 0 | Документ не соответствует форме и содержанию (-1).  Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5).  Документ отсутствует (-1). |
| 6. | Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и организация проведения их плановых проверок. | 1 | 0,5 | 0,4 и менее | Отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения (-1).  Ненадлежащее содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (-0,5).  Отсутствие актов проверки работоспособности (за каждый источник наружного противопожарного водоснабжения (– 0,1)). |
| 7. | Наличие и исправность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи. | 1 | - | 0 | Отсутствие или неисправность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи. (-1). |
| 8. | Наличие паспорта СНТ, подверженного угрозе лесных пожаров (в том числе и в электронном виде)\*. | 1 | 0,5 | 0 | Отсутствие паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (-1).  Документ по форме и содержанию не соответствует предъявляемым требованиям (0,5). |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 9. | Наличие мотопомпы и (если мотопомпа прицепная) закрепление за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике. | 1 | 0,5 | 0 | Отсутствие мотопомп согласно расчёту (-1).  Ненадлежащее состояние мотопомп (-0,5).  Отсутствие моториста (водителя), закреплённого за прицепной мотопомпой (-0,5). |
| 10. | Обеспечение расстояния от застройки до лесных массивов не менее 15 метров. Содержание территорий, прилегающих к лесным массивам. | 1 | - | 0 | Расстояние от застройки до лесных массивов менее 15 метров (-1).  Содержание территорий не соответствует требованиям (-1). |
| 11. | Обеспечение оборудованными въездами на территорию СНТ. Наличие запасного въезда (выезда). | 1 | 0,5 | 0 | Отсутствие оборудованных въездов (-1).  Отсутствие озапасных въездов (выездов) (-0,5).  Ненадлежащее состояние въездов (-0,5). |
| 12. | Наличие схемы улиц и проездов. | 1 | 0,5 | 0 | Отсутствие схемы улиц и проездов (-1).  Оформление схемы не соответствует форме и содержанию (-0,5). |
| 13. | Содержание подъездных путей (состояние путей доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения, а также наличие и состояние указателей пожарных гидрантов (кранов). | 1 | 0,5 | 0,4 и менее | Ненадлежащее содержание путей подъезда (доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения  (- 0,5).  Отсутствие указателя расположения пожарного гидранта на объекте (за каждый указатель (–0,1)). |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 14. | Наличие разворотных площадок размером не менее 15x15 метров.  (Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается). | 1 | 0,5 | 0 | Разворотные площадки отсутствуют (-1).  Разворотные площадки не соответствуют требованиям (за каждую площадку (-0,1)). |

\* - только для населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Показатель эффективности работы в садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, коттеджных поселках в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск складывается из общей суммы оценок, полученных за каждый критерий.

В случае, если организация по тому или иному критерию не подлежит оценки, то значение по этому критерию берётся за единицу и учитывается в общей сумме всех критериев при определении показателя.

Значение показателя на дату проведения мониторинга отражается в аналитической записке.